
Postup pro napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci Chotouchov a Pučery
Informace pro občany místních částí Chotouchov a Pučery
Provozovatelem nově vybudovaného veřejného vodovodu a veřejné kanalizace v Chotouchově a Pučerách je Energie AG Kolín a.s., a to na základě výběrového (koncesního) řízení.
JAK SE NAPOJIT NA VEŘEJNÝ VODOVOD A VEŘEJNOU KANALIZACI
1. Technická příprava – vodovod
Majitel nemovitosti musí splnit technické podmínky pro napojení uvedené níže v samostatné kapitole. Bez jejich splnění nebude nemovitost na veřejný vodovod napojena.
2. Technická příprava – kanalizace
Jednotlivé nemovitosti jsou vybaveny na svém pozemku domovní čerpací stanicí odpadních vod. Většina čerpacích stanic je technologicky vybavena a připravena ke spuštění, výtlak čerpací stanice je uzavřený uzávěrem. Některé čerpací stanice jsou neosazené technologií (čerpadlo, plovák, ...) – zprovoznění je možné až po osazení technologie ze strany majitele nemovitosti. Majitel připojené nemovitosti musí předat na OÚ nebo provozovateli platnou výchozí revizi elektro pro tuto domovní čerpací stanici.
3. Dokument „Podklad pro uzavření odběratelské smlouvy“
Majitel nemovitosti vyplní dokument „Žádost o zřízení vodovodní / kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod“. Tento dokument lze získat: • na obecním úřadě Kořenice (papírová podoba), nebo
• v zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s., nebo
• je možné jej elektronicky stáhnout na https://www.energiekolin.cz/file/edee/2026/07/zadost-o-zrizeni-pripojky-a-prihlaska-k-oberu-edit-20260720-144527.pdf 
Majitel nemovitosti dokument vyplní, podepíše a:
· odevzdá jej na OÚ Kořenice, nebo
· na zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s., nebo
· jej naskenuje a pošle e-mailem na info@energiekolin.cz 
4. Montáž vodoměru a případná montáž vodoměrné sestavy
Na základě telefonické dohody se střediskem Vodovod okolí Energie AG Kolín a.s. (pan Lukáš Vokřál, lukas.vokral@energiekolin.cz, 607 181 080) proběhne montáž vodoměru a případně i vodoměrné sestavy. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích vodoměr hradí majitel vodovodu (obec Kořenice), samotnou montáž pak majitel nemovitosti. Vodoměrnou sestavu (bez vodoměru) vč. montážních prací a dopravy majitel nemovitosti. Vodoměr, vodoměrnou sestavu a jejich montáž zajišťuje výhradně provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace.
Cena montáže vodoměru a příp. vodoměrné sestavy vč. dopravy je rozdílná pro vodoměrnou šachtu zn. Hutira a pro montáž ve vodoměrné šachtě jiné než Hutira, příp. uvnitř domu. 
· Vodoměrná šachta Hutira: Montáž vč. dopravy (nemontují se uzávěry, ty jsou již součástí šachty): 1 500 Kč bez DPH.
· Vodoměrná šachta jiná než Hutira nebo montáž v domě (přípojka o průměru DN25): 3 000 Kč bez DPH. Součástí ceny je materiál (2x ventil, 2x redukce, zpětná klapka a další materiál), práce (montáž), doprava.
Tyto ceny jsou splatné převodem na účet Energie AG Kolín a.s. na základě podepsání zakázkového listu po montáži. 
Cena pro vodovodní přípojku o větším průměru je vyšší a bude s předstihem žadateli o napojení sdělena.
5. Uzavření smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod
Obyvatelé Chotouchova a Pučer uzavřou smlouvu na odběr vody a odvádění odpadních vod s Energií AG Kolín. Uzavření smlouvy je možné na zákaznickém centru Energie AG Kolín a.s. nebo na OÚ Kořenice – smlouvy budou na OÚ připraveny k podpisu v úředních hodinách OÚ. Nezbytnou podmínkou je platná výchozí elektrorevize čerpací jímky.
6. Zprovoznění domovní čerpací stanice
Po montáži vodoměrné sestavy je možné otevření výtlaku domovní čerpací stanice odpadních vod. Tím bude zprovozněna i kanalizační přípojka. Upozorňujeme na nutnost předložení výchozí revize elektro pro domovní čerpací stanici odpadních vod.
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Pohled do vodoměrné šachty Hutira (montuje se pouze vodoměr):
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Účtování stočného:
· V případě, že jediný zdroj pitné vody je voda z vodovodu: množství odpadní vody stanoveno vodoměrem
· V případě, že existuje i jiný zdroj vody (studna): množství odpadní vody se stanoví ze směrných čísel
Technické náležitosti pro připojení na veřejný vodovod
1. Vodovodní přípojky mají již provedeno navrtání na veřejný vodovod – je tedy vyřešeno.
2. Potrubí přípojky nesmí vést pod nepodsklepenou částí domu
3. Majitel nemovitosti zajistí dovedení potrubí přípojky do vodoměrné šachty na svém pozemku, ve zcela výjimečných případech po dohodě s provozovatelem do sklepa, či do technické místnosti ve svém domě. Potrubí přípojky je opatřeno záslepkou.
V případě výjimečné montáže v domě platí, že vodoměr musí být umístěn v domě do 2 metrů od místa prostupu zdí. Pro montáž vodoměrné sestavy musí být ponechán dostatečný prostor cca 1 metr, zároveň je třeba, aby místo bylo dobře přístupné pro následné odečty a výměny vodoměrů.
4. Majitel nemovitosti je povinen fyzicky odpojit stávající zdroj vody (studnu) od rozvodu vody v domě, který je napojen na nový vodovod. Fyzickým odpojením se myslí takové odpojení, kdy je přerušeno trubní vedení – tedy je demontováno potrubí, který by zajistilo případné propojení. Fyzickým odpojením se v žádném případě nemyslí uzávěr (kohout, šoupě).

Otevírací doba zákaznického centra Energie AG Kolín a.s.
Pondělí:	8-16
Středa:		8-16
Pátek: 		8-14
Adresa:		Orebitská 885, 280 02 Kolín
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